**Чек-лист опасностей по видам профессиональной деятельности работников**

**Цель**

Выявить опасности и их источники при выполнении работниками конкретных отдельных работ независимо от места их проведения

**Что учесть**

Учтите опасности, связанные и не связанные с профдеятельностью работника, с производственной деятельностью работодателя, а также опасности, связанные с профессиональными и личностными качествами работника, выполняющего работу

* **Опасности, связанные с профессиональной деятельностью работника**
  + Средства производства и предметы труда имеют опасную форму – острые части и кромки, колющие части, заусенцы, шероховатости
  + Есть недостаточно прочные средства производства и предметы труда
  + Есть движущееся оборудование и его части, с опасной формой и конструкцией, способной нанести травму
  + Есть электрические сети с опасным напряжением выше 36 В постоянного тока и 50 В переменного тока
  + Есть взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества
  + Выполняются работы на высоте
  + Выполняются работы в
    - газоспасательной службе
    - добровольных газоспасательных дружинах
    - военизированных частях и отрядах по предупреждению возникновения и ликвидации
    - открытых газовых и нефтяных фонтанов
    - военизированных горных, горноспасательных службах
    - пожарной охране
  + Выполняются работы в аварийно-спасательных службах по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
  + Выполняются работы при осуществлении и обеспечении медицинской деятельности
  + Выполняется педагогическая деятельность, приводящая к психоэмоциональным нагрузкам
* **Опасности, связанные с производственной деятельностью работодателя**
  + Есть поставщики, подрядчики, посетители, которые могут создать травмоопасную ситуацию
  + Есть повышенные или пониженные значения нормируемых производственных факторов, связанные с особенностями производства и применяемых технологий, способные создать травмоопасную ситуацию
  + Есть вероятность разрушения, возгорания, затопления, взрыва конструкций зданий, сооружений, кораблей или судов, морских буровых установок, оборудования
  + Скользкие пол, лестницы, которые могут создать травмоопасную ситуацию
  + Есть движение транспорта в цехе, на территории работодателя, которое может создать травмоопасную ситуацию
* **Опасности, не связанные с профессиональной деятельностью работника и производственной деятельностью работодателя**
  + Тяжелые физико-географические и климатические условия: полярные, высокогорные, пустынные, необжитые районы
  + Размещение вблизи техногенных источников опасности – плотин, электростанций, магистральных трубопроводов, линий электропередачи
  + Размещение в пространстве: над землей, на воде, под водой
* **Опасности, связанные с профессиональными и личностными качествами работника, выполняющего данную работу**
  + Недостаточное образование
  + Недостаточная профподготовка
  + Мало стажа
  + Мало опыта
  + Недостаточный уровень внимания
  + Недостаточный уровень самодисциплины
  + Поведение не соответствует выполняемым трудовым обязанностям
  + Есть склонность к нарушению требований нормативных правовых, технических и локальных актов, содержащим требования охраны труда, а также требования промышленной и пожарной безопасности
  + Технические характеристики оборудования не соответствуют
    - антропометрическим данным работника – росту, весу
    - состоянию здоровья работника
    - возрасту работника
    - полу работника
    - образу жизни работника
  + Есть вредные привычки у работника